1. CEILING SPEAKER

모델 : illuso, DS-840C

(1) 기  능

본 기기의 기능은 마이크를 통해서 들어온 전기적인 소리를 사람들이 들을 수 있는 음성 신호로 바꾸어 주는 일종의 에너지 변환장치인 8인치의 천정형 동축 스피커로 각종 음향 무대 공간에 설치가 가능하여야 하며, 다음의 성능 이상이어야 한다.

(2) 성  능

- 시스템 타입 : 8" 2-way coaxial Ceiling type

- 허용입력 : 40W RMS (8ohm)

5 / 10 / 20 / 40W (100V / 70V)

- 임피던스 : 8ohm

- 감도 : 90dB

- 주파수 범위 : 50Hz~20KHz

- 커넥터 : Spring-loaded terminals

- 외형규격 : ∅280 x 190 mm (±5%)

- 중량 : 2.8kg (±5%)

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.