1. COMPACT LINE ARRAY SPEAKER

모델 : TOA, HX-7

(1) 기  능

본 기기는 넓은 주파수 범위에서 일정한 방향성 제어와 방향성 변화를 모두 허용하는 2WAY 소형 실내용 스피커이다. 웨이브 프론트 제어길술을 이용 잔향 시간이 길거나 배경 소음이 높은 공간에서 선명한 사운드를 재생 시킬수있어야한다.

(2) 성  능

- Enclosure : Bass-reflex type

- Power Handling Capacity : Continuous pink noise : 250W,	Continuous program : 700W

- Rated Impedance : 8Ω

- Sensitivity(1W, 1m) : 100dB

- Frequency Response : 75-20,000Hz

- Crossover Frequency : 1.7kHz

- Directivity Angle : Horizontal : 100°

Vertical : Depending on directivity angle mode

- Speaker Component : Low Frequency : 13cm cone-type x 8

High Frequency : Wave front control horn with	compression driver x 4

- Input Terminal : Speakon NL4MP x2 and M4 screw terminal,	distance between barriers : 9mm

- Dimensions : 497(W) x 664(H) x 274(D)mm

- Weight : 30Kg

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.