1. DELEGATE UNIT

모델 : TOA, TS-822

(1) 기  능

본 기기는 적외선 의원용 장치로 다음과 같은 규격에 준한다.

(2) 성  능

- Power Source : Supplied from optional lithium-ion battery or AC adapter

- Current Consumption : Max. 390mA

- Wavelength : 870nm

- Modulation Method : Frequency Modulation

- Carrier Frequency : Transmission: Audio channel 1: 7.35 MHz

Audio channel 2: 8.10 MHz

Audio channel 3: 8.55 MHz

Audio channel 4: 9.15 MHz

Control channel: 6.45 MHz

Reception: Audio channel: 1.95 MHz

- Covering Range : 7m

- Input : Microphone terminal : XLR-4-31 type

- Output : Monitor speaker : 8Ω, Headphone : Ø3.5mm mini Jack(3P:monaural)x2

- Led Indicator : Speech indicator

- Function : Monitor volume control

- Battery Life : Approx. 10 hours

- Operating Temperature : 0°C to +40°C

- Operating Humidity : 90% RH or less

- Dimensions : 205.7(W) x 70.3(H) x 164.2(D)mm

- Weight : 525g

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.