1. EXTENSION UNIT

모델 : TOA, TS-D1000-EX

(1) 기  능

본 기기는 유선 디지털 회의 시스템의 케이블 거리를 최대 50M까지 연장하기 위한 장치이므로 다음과 같은 규격에 준한다.

(2) 성  능

- 전원 : 100-240V, AC50/60Hz (제공된 AC 어댑터 사용)

- 전력 소비 : 25W 이하

- 연결 터미널 : RJ45 커넥터 x2

- LED 표시기 : 전원 표시기

- 작동온도 : 0°C ~ +40°C (32°F ~ 104°F)

- 작동습도 : 90%RH 이하

- 사이즈(W x H x D) : 124.3 x 100.3 x 35mm

- 무게 : 150g

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.