1. STANDARD MICROPHONE UNIT

모델 : TOA, TS-D1000-M1\2

(1) 기  능

본 기기는 유선 디지털 회의 시스템의 마이크로써 마이크 헤드에 조명 디스플레이 링을 장착하여 사용중인 장치 상태 모니터링이 가능해야한다.

(2) 성  능

- 지향성 : 단방향

- 정격 임피던스 : 1.4kΩ

- 정격 감도 : -37dB(1kHz 0dB=1V/Pa)

- LED 표시기 : 음성표시기(링 유형) 빨간색

- 주파수 응답 : 100Hz - 13kHz

- 출력 커넥터 : XLR-3-12C의 결합 유형

- 작동 온도 : 0°C~+40°C(32°F ~ 104°F)

- 길이 : 668mm

- 무게 : 125g

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.