1. SUB CONTROL UNIT

모델 : TOA, TS-D1000-SU

(1) 기  능

본 기기는 유선 디지털 회의 시스템 용 마스터 제어 장치에 연결하여 회의 시스템을 손쉽게 확장 가능하고 서브 커느롤 유닛 당 최대 48개의 의장 및 대위원 유닛 연결이 가능해야 한다.

(2) 성  능

- 전원 : 100-240V AC 50/60 Hz (제공된 AC 어댑터 사용)

- 전력 소비 : 80W 이하

- 연결 가능한 의장/위임 단위 수 : 48개

- 의장/위임 단위 터미널 : RJ45 커넥터 x3

- 마스터/서브 컨트롤 유닛 터미널 : RJ45 커넥터 x3

- 최대 케이블 거리 : 50m

- LED 표시기 : 전원 표시기

- 작동 온도 : 0°C ~ +40°C (32°F ~ 104°F)

- 작동 습도 : 90%RH 이하

- 규격 : 210(W) x 45.8(H) x 294.8(D)mm

- 무게 : 1.6Kg

동등 또는 이상 품이어야 한다.