1. LINE ARRAY SPEAKER

모델 : TOA, SR-S4LWP

(1) 기  능

본 기기는 8개의 4“ 우퍼와 24개의 1” 트위터가 수직으로 밀접하게 배열된 일체형 라인어레이 스피커로 좁은 수직 지향각을 가져 선음원 방출이 가능하며 먼 거리로도 음원을 명료하게 전송할 수 있으며 바이앰프로도 구동할 수 있는 스피커로 IPX4등급의 방수 기능을 갖고 있으며 다음과 같은 규격에 준한다.

(2) 성  능

- POWER HANDLING CAPACITY : Continuous program : 600W

- Impedance : 8Ω

- Sensitivity : 94dB(1W, 1m)

- Frequency Response : 70 - 20,000Hz

- Crossover Frequency : 3.5 kHz

- Directivity Angle : Horizontal: 90°, Vertical: 0° (within the range of speaker	height)

- Speaker Component : Low frequency: 10 cm cone-type × 8,	High frequency: 2.5 cm balanced dome-type × 24

- Connected Cable :	Direct cable withdrawal from internal speaker: ø8.6mm,	conductor cross section: 1.25mm², 4-core cable, 3m

- Water protection.: IPX4

- Dimensions : 160 (W) × 895 (H) × 255 (D) mm

- Weight : 16Kg

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.