1. INFRARED TRANSCEIVER

모델 : TOA, TS-907

(1) 기  능

본 기기는 무선 회의장치를 적외선 신호를 통한 통신을 해줄 수 있는 장비이다.

(2) 성  능

- Power Source : 24V DC

- Current Consumption : 150mA

- Connection : BNC Jack

- Dimensions : 120(Ø) x 71.3(H)mm

- Weight : 230g

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.