1. GOOSENECK UNIT

모델 : TOA, TS-923

(1) 기  능

본 기기는 적외선 무선 마이크 장비로 무선 의원,의장용 장비에 장착하여 사용한다.

(2) 성  능

- Type : Electret condenser microphone

- Directivity :	Unidirectional

- Rated Impedance : 1.4kΩ

- Rated Sensitivity : -37dB

- LED indicator : Speech indicator (ring type) Red

- Frequency Response : 100Hz - 13kHz

- Output Connector : Equivalent to XLR-4-12C

- Flexible Part : 2parts

- Operating Temperature : 90% RH or less

- Finish : Body : Aluminum, Shaft : Copper alloy

- Length : 470mm

- Weight : 130g

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.